## Spreiding diagram

Bij het gebruik van het diagram type lijn zijn er wel wat beperkingen. Er wordt verwacht dat alle meetpunten op de X-as gelijke afstanden hebben. Dat is echter niet altijd het geval.

Als voorbeeld zie je hieronder een tabel met een meting van de spanning en de stroom bij een weerstand van 10 Ohm.

Als we van deze tabel een lijndiagram maken dat geeft dat het als resultaat de volgende grafiek.

Grafiek type "lijn"

Grafiek type "spreiding" is intelligenter. Deze zal de meetpunten netjes op de juiste plekken boven de X-as zdtten en op die manier krijgen we de rechte lijn die we verwachten. Zie het resultaat hieronder.

Grafiek type "spreiding"