# Hoe zit dat technisch?

Zoals gezegd worden de radiogolven opgewekt in het magnetron.
In het Engels wordt de magnetron om eten op te warmen een microwave genoemd, en dat is hier ook een goede benaming.
Om uit te leggen waarom even terug naar de basis.

Als we een radiogolf kunnen zien zou hij zo'n vorm hebben: een sinusvorm.
De weg die de golf aflegt als hij een keer van dal naar top is gegaan noemen we de golflengte:λ

Hoe vaak hij in een bepaalde tijdseenheid (seconde) van dal naar top gaat noemen we de frequentie: f
Hoe hoger de frequentie en hoe korter de golflengte hoe beter de kwaliteit.
Vergelijk het maar met radiozenders:
Muziek op AM is van veel mindere kwaliteit dan die op FM.
FM heeft veel mooier geluid en veel meer details als hoge- en bastonen en bijvoorbeeld het kunnen horen van medeklinkers in de gezongen tekst.
En het is zo dat FM veel minder ver komt dan AM.
En AM zit op een veel lagere frequentie (kHz) dan FM (mHz).
(Ook ook speelt de manier van modulatie hier een rol, maar dat laten we even buiten beschouwing.)
Dus: Hoge f en korte λ: veel detail en goede kwaliteit, maar niet zo veel bereik.
Lage f en lange λ: Weinig detail en lage kwaliteit maar wel veel bereik.
Nu zit de microgolf van radar in de gHz. Dus miljarden "dallen en toppen" per seconde.