# Blinde sectoren

Door masten, kranen en met name schoorstenen kan de radarstraal afgedekt worden.
Het gedeelte waar de radar niets ziet noemt men Blinde Sector.
De blinde sector(en) kan je heel gemakkelijk vaststellen door de gain te ver open te draaien.
In de blinde sectoren zul je geen echo's, multiple echo's of zelfs valse echo's aantreffen.
De blinde sectoren moeten aangegeven worden op een kaartje zoals dit en op een opvallende plek op de brug hangen.
Vrijwel ieder schip zal een blinde sector naar het achterschip hebben.
Dat is ook toegestaan.
Een grote blinde sector naar het voorschip is niet toegestaan.
Daarom hebben containerschepen vaak een extra scanner op het voorschip.
Cruise schepen hebben er juist weer vaak één op het achterschip.
Bedenk ook dat hoge deklading op bijvoorbeeld kruiplijncoasters voor een hele grote blinde sector naar voren kan zorgen.
Een ouderwetse uitkijk is dan onontbeerlijk.