# Afstellen na het aanzetten

We hebben het systeem aangezet, de magentron is opgewarmd en het syteem geeft op het scherm aan Stand-by te ziijn.
We schakelen het apparaat aan en op het scherm verschijnt het beeld.
Indien de laatste gebruiker alles heeft laten staan hoeven we misschien niets te doen, maar de kans is best groot dat we de radar nog in moeten stellen.
Het beste kunnen we het afstellen van een radar vergelijken met het willen luisteren naar muziek op de (auto radio)
Afstellen (auto)radio
-Het eerste wat we zullen moeten doen is een radiozender opzoeken.
Dat doen we met de knopjes TUNE.
-Wanneer we een zender hebben gevonden moeten we de volumeknop nog opdraaien om muziek te kunnen horen.
-We vinden de muziek zó goed dat we willen dat mensen ver weg het ook kunnen horen, dus we zetten de volumeknop zo ver open dat de luidsprekers nét niet gaan vervormen.
Vergelijking naar RADAR:

- Moderne Radars kunnen automatisch tunen, maar veel radars aan boord zijn van een ouder type
zodat we die zelf nog moeten tunen.
Ergens op het beeld staat een balkje met TUNE erboven.
- We zetten de radar op een substantieel bereik zoals dat heet, tenminste 48 mijl.
- Schuif met de muis, of draai aan de knop, zo ver dat het TUNE balkje zoveel mogelijk gevuld wordt.
Het liefst helemaal tot rechts
De radar staat nu "op de zender".
-Met de volumeknop op de radio versterken we het geluid.
Versterken in het Engels is GAIN.
We draaien de knop met GAIN zover op dat er nét geen spikkeltjes (ruis) op het beeld komt.
Een radarscherm met teveel gain
Het punt dat de ruis verschijnt is het punt dat de luidsprekers zouden gaan vervormen.
NOOT

In films en serie zie je steevast zo'n groen vlak achter de sweep.
Dat ziet er leuk uit op film, maar het betekent wel dat de GAIN veel te ver open staat.
Terugdraaien tot je de "sweep" niet meer ziet.