## Head up

Bij het in- of uitvaren van een haven of tijdens het varen op een rivier kan het handig zijn om de presentatie op Head Up te zetten.
Ook bij niet kompasgestabiliseerde radars is dit de (enige) presentatie.
De heading flash wijst naar boven, en de kompasroos staat op 000°/360°.
Men moet beseffen dat dit dus niet de juiste koers is.
Indien er een kompas aangesloten is kloppen de peilingen wel.
Indien er geen kompas aangesloten is is de peilen een zogenaamde Rechter BoordHoek (RBH).
Bij de verkregen peiling dient dan nog de koers op geteld te worden.
Het fijne van deze presentatie is dat het beeld hetzelfde is als hoe je door de ramen naar buiten kijkt.
Een schip of een boei die je buiten in een bepaalde richting ziet, zie je op het scherm ook in die richting.
Je kunt dan buiten objecten opzoeken door in gedachten over het radarbeeld te kijken.