## Zijlobben

Zoals in het begin gezegd heeft een radargolf niet alleen de "hoofdstraal", maar zitten er aan de zijkanten ook nog z.g. zijlobben.
Deze zijlobben heb je meer last dan gemak van.
Er zit zendenergie in die niet in de hoofdstraal zit, bijvoorbeeld.
Ze kunnen echter wel zoveel energie hebben dat ze ook bij het object kunnen komen en een echo maken op het scherm.
Ze liggen dan op één lijn en de onderlinge afstand is gelijk.
De echte echo is die welke het duidelijkst wordt weergegeven op het scherm.
Het is niet te zeggen dat het altijd de middelste is, of de tweede van rechts.
Dat ligt er maar net aan hoeveel van die zijlobben het object hebben weten te raken.

De ware echo onderscheidt zich ook hier door net wat duidelijker zichtbaar te zijn dan de valse echo's.
Onderdrukken kunnen we deze storing niet.
Hij gaat vanzelf weg als de afstand tot het object wat groter wordt.