## Te krap onderscheidingsvermogen

Het onderscheidingsvermogen bepaalt of twee objecten nog als twee echo's op het scherm weergegeven worden.
Dit onderscheidingsvermogen wordt verdeeld in azimutonderscheidingsvermogen en afstandsonderscheidingsvermogen.
Bij azimut kunnen twee objecten te dicht naast elkaar liggen waardoor het één echo wordt, en bij afstand kunnen ze te dicht achter elkaar liggen.
Het gevolg hiervan kan Target Swap zijn.
De twee echo's komen dan zo dicht bij elkaar dat de radar ze als één ziet en de ARPA de target van de ene echo overzet op de andere.