## Horizontale bundelhoek

De straal die uit de antenne komt is niet een rechte balk.
Er komt een soort kegel uit.
Die weer onder te verdelen is in een horiztaal gedeelte en een vertikaal gedeelte.

Dat horizontale gedeelte noemen we de 'Horizontale bundelhoek.'
Die willen we zo klein mogelijk hebben, maar ook weer niet te klein.
Zolang het object in de HZB zit wordt hij ook weer gegeven op het scherm.
De rode bundels worden bijbundels genoemd en zijn eigenlijk ongewenst omdat het verloren energie is.
Er komt geen of weinig echo van terug en als dat wel zo is zorgen ze voor storingen op het beeld.
Maar ze zijn er en we kunnen er niet heel veel tegen doen.
Je kunt alleen op hele kleine afstanden op klein bereik last van de bijbundels hebben.
Op grote afstanden valt het gewoon jiet op omdat het scherm te ver uitgezoomd staat.
De horizontale bundelhoek bepaalt dus hoe lang een object weergegeven wordt op een radar.

Zo kan het gebeuren dat een klein object te groot weergegeven wordt.

En dat grote objecten buiten de bundelhoek vallen en dus te klein weergegeven worden.
Gelukkig speelt dat bij moderne radars niet zo heel erg meer.
Het systeem kan zelf bepalen hoe lang hij een object aanstraalt.
En zodoende wordt een boei een stipje en een supertanker een streep.
Evenredig met de breedte van de HBH is de peilingsnauwkeurigheid.
Het kleine object wordt te groot weergegeven en zo kunnen we gemakkelijk mispeilen.
De juiste peiling krijgen we door de EBL in het midden van de echo te leggen.
De fout die kan ontstaan (het gebied van links tot rechts) is gelijk aan de helft van de HBH.
In de handleiding kunnen we de peilingsnauwkeurigheid vinden.