## Plotten

Het woord plotten komt uit het Engels en betekent zoiets als beramen, een plan maken.
En dat is wat we feitelijk doen als we plotten op de ARPA.
We laten de computer van de radar een tijdje berekeningen maken waarna hij met de volgende data komt:

BRG Bearing Peiling
RNG Ranging Afstand (Range is afstand)
CPA Closest Point of Approach Kortste Naderings Afstand
TCPA Time of CPA Tijd van KNA in hoeveel minuten het nog gaat duren.
CRS(E) Course Zijn Koers
SPD Speed Zijn vaart
Niet alle ARPA's hebben de volgende voorzieningen die wel heel erg handig zijn:
BCR Bow Cross Range De afstand waarop hij voor mijn boeg langs gaat.
Een negatieve BCR betekent dat hij áchter me langs
gaat.
BCT Bow Cross Time Hoeveel minuten het nog gaat duren voordat de
BCT plaatsvindt.
LAT/LONG Latitude/longitude Zijn positie in lengte en breedte.
BCPA Bearing to CPA In welke peiling zit het schip tijdens de CPA
Al deze gegevens komen dus in een kader op het scherm en wordt het volledig rapport genoemd.
Zoals je ziet geven deze ARPA's geen BCR of BCT.
Het is ook meer een "nice to know" dingetje, aangezien de BCR nooit kleiner kan zijn dan de CPA.
Hooguit net zo groot als de CPA.
Een heel belangrijk ding dat we in het achterhoofd moeten houden is dat de CPA berekend wordt vanaf de scanner.
Er zijn ARPA's waar je de maten van het schip en de plaats van de antenne kunt invoeren en dan houdt de ARPA er rekening mee.
De CPA is dan ten opzichte van je boeg.
Maar heel veel ARPA's doen dat niet.
Lees je een CPA van 0,1 nM af (185m) en je zit op een schip van 200 meter waarbij de antenne op 20 meter van het achterschip staat, dan houd je dus een passeerafstand van 200 - 185 - 20 = -5 m over.
Het andere schip zou dan 5 meter achter je langs passeren.
Dat is dichtbij genoeg om bepaalde sporen in je broek achter te laten....