# Correlator

De informatie van een raster PPI is niet één pakketje.
De informatie wordt in laagjes opgestapeld en elk laagje bevat informatie.
Zie het als een boterham in een broodtrommel.
Het lijkt één doos, maar in die doos zit een laagje brood, daarop een laagje boter, daarop een laagje beleg en dan weer een laagje brood.
En tussen die pakketjes informatie kan een samenhang gezocht worden: correleren.
Dat doet de correlator.
Als men een broodje eet waarvan de smaak niet bevalt kun je dat weghalen.
Jij bent dan de correlator die bijvoorbeeld het laagje met beleg weghaalt, waardoor je dat niet meer proeft als je een hap neemt.
Of je kunt er ander beleg op doen.

Dat kan de correlator dus met informatie in de radar.
Zo kunnen we op een rasterscherm een echo een staartje laten krijgen.
De computer heeft onthouden waar de echo op T1 stond en ziet waar de echo op T2, T3 enz staat.
Zo kan hij de echo een staartje geven zodat je ziet welke kant hij op beweegt.
Het staartje bij T1 is dan feller dan die op T2, T3 of T4.
Ook is het dan mogelijk dat het systeem allerlei storingen, zoals interferentie van andere radars*, te herkennen en te onderdrukken.
Tevens kunnen ongewenste echo's als golven en regen.
Of je kunt juist zwakke echo's versterken.
Je vertelt het systeem dan feitelijk dat een echo alleen op het scherm mag verschijnen als hij op alle laagjes aanwezig is.
Schakel je als bediener één laagje uit dan komt hij niet meer op het scherm.
Óf je vertelt het systeem juist dat een echo juist wél op alle laagjes aanwezig moet zijn. (Video enhance)
Zodoende worden echo's dan extra vet op het scherm gezet.
Dit kan handig zijn bij het zoeken naar kleine boeitjes, of houten visserskano's (in de tropen) bijvoorbeeld.

* Radar interference is het verschijnsel dat de radar van een ander schip rechtstreeks in jouw antenne straalt.
Jouw antenne draait een stukje en die van hem ook en dan komt de volgende puls binnen, net even verder dan de vorige en zo gaat dat verder.
Op die manier zie je een spiraalvorm verschijnen op het scherm.
Bij de meeste radars moet een object 10-15 pulsjes per omwenteling terugkaatsen voor hij op het scherm gaat verschijnen.
Als je het systeem nu vertelt dat er behalve 10-15 weggestuurde pulsjes óók 10 - 15 terugkaatsjes moeten komen zullen de sipralen van het scherm verdwijnen.
Immers, hij heeft wel 10-15 terugkaatsjes ontvangen, maar daar niet 10-15 pulsjes voor uit moeten zenden.
Dat heet interference rejection.
Op moderne radars gebeurt dit automatisch.
Met de correlator kun je ook bepaalde onderdelen van de objecten op het scherm een andere kleur laten krijgen.
Bijvoorbeeld de echo geel, maar het staartje blauw.
Of dat de echo rood wordt als hij aanvaringsgevaar begint op te leveren.
Op sommige radars kun je de correlator uitschakelen. (RAW VIDEO).
Je krijgt dan alle informatie op het scherm zoals de antenne het "gezien" heeft.
Een functie waarvan je je af kunt vragen waarom het erop zit.
Het is wel duidelijk dat er vrijwel geen radars meer geproduceerd worden met de hiervoor besproken Radial Scan PPI.
Het zou een achteruitgang betekenen.
Goedkope jachtenradars hebben ze soms nog.