## Raster scherm

Een raster Scan PPI maakt ook wel gebruik van die RBH en afstand, maar dat wordt dan daarna omgerekend naar een X en een Y coördinaat.
Dat heeft een aantal voordelen:
- De stroom waarop het systeem werkt heeft een wisselspanning, aan boord meestal, 50 Hz.
Het aantal keren dat het beeld ververst wordt is gelijk aan die wisselspanning, dus 50X per seconde.
Dat is veel vaker dan 1x per sweep.
- Je kunt het beeld veel beter afstellen naar het licht in de ruimte waar het scherm staat.
- Het beeld van dit type kun je opslaan in het computergedeelte van het systeem.
Dit is van belang voor het Voyage Data Recording systeem. ("Black box")
- Indien gewenst kun je verschillende kleuren gebruiken.
Dus bijvoorbeeld groen overdag en rood 's nachts. (wat vaak prettiger aan de ogen gevonden wordt.)

- De XY coördinaten kunnen overgestuurd worden naar een ander apparaat.
Zo kun je het radarbeeld dan projecteren op bijvoorbeeld het scherm van de ECDIS.