# Het detectievermogen

Het is niet zo dat elke radar even ver en even goed objecten kan detecteren.
Zelfs niet die van hetzelfde merk.
Dat is afhankelijk van het zogenaamde detectievermogen.
En die is weer afhankelijk van:
-Het ingestelde bereik.
-De geografische dracht van de radar die weer (mede) bepaald wordt door de hoogte van de antenne.
-Het minimumbereik
-Het zendvermogen. (Hoeveel power heeft hij?)
-Hoe goed reflecteert het object?
-Blinde sectoren
Regen- en zeeëcho's en de daarop ingestelde anti-clutters.
Maar ook het afstandsonderscheidingsvermogen is van groot belang.
.
Objecten 1 &2 zijn 1 object geworden. Object 3 is wel een aparte echo op het beeld geworden.
Een radar heeft ook hoekonderscheidingsvermogen.
Dat is eigenlijk hetzelfde als afstandsonderscheidingsvermogen, maar dan in horizontale zin.
Hoe dicht mogen twee objecten naast elkaar staan zodat de radar ze ook als twee objecten op het beeld weergeeft.
Dit hangt rechtstreeks samen met de HBH.
Beide is ook weer afhankelijk van de pulselengte.
Op groter bereik is meer uitzend"power" nodig om zo ver te komen.
Daarvoor moet de pulse langer duren.
Maar een lange puls zal meer moeite hebben om twee objecten los van elkaar te zien dan twee aparte pulsen.
Moderne radars passen de Long, Medium of Short Pulse automatisch aan aan het ingestelde bereik.