## Collision alarm.

Je kunt instellen wanneer de ARPA alarm moet geven als een echo gevaar voor aanvaring oplevert.
Je stelt dan in dat de ARPA bijvoorbeeld alarm moet geven bij alle echos die binnen een straal van xMijl komen.
Maar je kunt ook instellen hoeveel tijd het nog moet duren tot de CPA
Voorbeeld
CPA limit is ingesteld op 1 mijl
TCPA limit is ingesteld op 15 min.
Een target heeft een CPA van 0,8, maar TCPA is over >15 min => geen alarm
TCPA < 15 min maar CPA > 1M => geen alarm.
CPA <1M én TCPA < 15 min => Alarm.