## Elektrische stroming en stroomkringen

Zoals eerder gezegd, elektriciteit komt op vele plekken voor op aarde omdat het gaat om lading van atomen die zich van de ene plak naar de andere plek willen bewegen. Echter een geconcentreerde vorm van elektriciteit zoals we deze dagelijks gebruiken, hebben we nog niet zo lang. Daarvoor wordt vaak warmte energie omgezet naar elektriciteit (de elektriciteitscentrale) en wordt deze energie geleid door heel veel kabels. Hoe snel, goed en veilig deze energie naar onze huizen wordt getransporteerd heeft te maken met welke materialen er worden gebruikt om die energie te geleiden.

Geleiders in de elektriciteitsleer zijn een materialen of voorwerpen dat elektrische stroom doorlaten en een lage weerstand vertonen, die voor praktische doeleinden verwaarloosbaar is.

Isolatoren zijn materialen of media dat geluid, elektriciteit of warmte tegenhouden en in het bijzonder voorwerpen van glas, porselein of kunststof waarmee hoogspanningskabels of -draden, telefoondraden en schrikdraad veilig bevestigd kunnen worden, zodat er geen lekstroom loopt en geen overslag optreedt.

De manier waarop elektriciteit door de geleiders gaat meten we onder andere met Stroomsterkte, Spanning en Weerstand.

Symbool | Betekenis | Eenheid
I | Stroomsterkte | Amp è re
U | Spanning | Volt
R | Weerstand | Ohm
P | Vermogen | Watt
E | Energie | Joule

Stroomsterkte is het verplaatsen van elektronen door een geleider (onder invloed van een spanningsbron). Het aantal elektronen per seconde geef je aan in Ampère (eenheid).

Spanning is de 'kracht' of 'druk' waarmee elektronen een bepaalde kant opgeduwd worden (uitgedrukt in Volt).

Weerstand is de eigenschap van een voorwerp die aangeeft hoe goed het voorwerp spanning 'weerstaat'. Een grote weerstand betekent dat bij een grote spanning weinig stroom gaat lopen.

Vermogen is energie per seconde die door de SI-eenheid Watt wordt uitgedrukt

Energie is een fundamentele natuurkundige grootheid, dat is een meetbare eigenschap van een natuurkundig verschijnsel. Deze kan op verschillende manieren worden uitgedrukt afhankelijk van de type energie. Wij meten elektriciteit thuis vaak in Joule, op de energieafrekening.

Deze vorm van geleiding kunnen we weergeven in een simpel model van elektrische schakelingen, namelijk: