## Geen besef van bodemsoort

De puls wordt naar beneden gestuurd waar het vanaf de bodem terug gekaatst moet worden.
Daarbij is het verloop van de bodem en de bodemsoort van groot belang.

Een harde vlakke harde (rots)bodem (rechts) zal veel puls weerkaatsen en een sterk signaal genereren in de ontvanger.
Maar de bodem kan ook van materiaal zijn dat veel energie absorbeert (slib, veen, waterplanten) of het sterk verstrooid (diffuseert), zoals bijvoorbeeld grind.
Dan zal er minder signaal overblijven en kan een beetje meer GAIN de oplossing bieden.
Informatie over de bodemsoort staat in de zeekaart/ECDIS.

Varen we precies boven een slope (talud) da is het goed mogelijk dat het meeste van het signaal een andere kant op gekaatst wordt dan naar de transducer.
Meer GAIN zal hier niet veel helpen.
Dan wordt er alleen maar meer signaal de verkeerde kant op gestuurd.
De beste oplossing hier is: beseffen dat het zo is. (Zeekaart bestuderen.)