## Verkeerd bereik

Bij een verkeerd bereik krijgen we niet zo zeer te maken met fouten als wel met een verkeerde interpretatie.

Op de meeste displays zal de diepte ook in cijfers aangegeven worden, maar er zijn merken waarbij je op de schaalverdeling aan de rand moet kijken om de getoonde diepte af te lezen.
Als we hierboven als voorbeeld nemen dat we denken dat de schaal ingesteld staat op max 100m lijkt het of we nog ruimte zat hebben onder het schip.
(Als onderaan het scherm 100m is hebben we in dit voorbeeld nog zeker een meter of 20 UKC.)
Maar als hij op 0-10m ingesteld staat, wat op dit scherm niet 1,2,3 te zien is, praten we over nog maar 1,5 - 2m.
De uitlezing klopt dus wel.
Je interpreteert het alleen verkeerd.