## Second trace

Bij second trace echo's gaat het signaal meerdere keren heen en weer tussen bodem en het vlak van het schip voordat het in de transducer komt.

Op de grafische uitlezing zien we dit als meerdere lijnen.
Omdat de puls per keer dat hij heen en weer gaat energie verliest wordt de weergave per trace-echo steeds minder fel weergegeven.
De bovenste lijn is dus de ware diepte.
Omdat de puls twee keer heen en weer is geweest wordt de tweede lijn ook op twee keer de diepte aangegeven.
De derde lijn op drie keer, etc.

Dit verschijnsel is hooguit irritant, maar levert geen gevaar op.
De ware uitlezing is immers de minst diepe.
Dit verschijnsel doet zich vooral voor bij zeer goed reflecterende bodems.
Ook scholen vis kun je op deze manier soms zo zien.
Bij te weinig ruimte tussen het vlak van het schip en de bodem wordt dit verschijnsel zo erg dat een er geen betrouwbare uitlezing meer mogelijk is.
Grafische scherm worden een groot (zwart) vlak, andere schermen gaan knipperen.
Uiteraard levert dit verschijnsel dán wel gevaar op!