# Elektronische dieptemeter.

Het bepalen van de diepte noemt met nog steeds "loden".
En de elektronische variant van het handlood heet daarom ook een echolood.
In het Engels heet het apparaat een echosounder.
Een diepte nemen is in het Engels: to sound, sounding.
Een term die je aan boord regelmatig zult horen.

De werking berust op het weerkaatsen van een geluid.
Het systeem stuurt een piep weg, weet hoe snel die piep zich voortplant in water, en meet hoeveel tijd er zit tussen het moment van uitzenden en de echo ontvangen.
Dit is een maat voor de diepte.
Let wel: de diepte onder het schip.
Dus voor de werkelijk waterdiepte moet de diepgang van het schip er nog bij opgeteld worden.
Maar meesttijds interesseert ons de waterdiepte niet echt.
Wij willen weten of we niet aan de grond lopen en letten daarom op de afstand tussen kiel en bodem: de Under Keel Clearence, UKC.