## Uitleesunit

Uiteindelijk gaat het er ons om dat we de data uit kunnen lezen zodat we weten hoe diep het is.
Dat kan elektronisch en grafisch.
En dat kan dan weer onderverdeeld worden in elektronisch digitaal, elektronisch mechanisch en elektronisch grafisch.
Digitaal.

De gemeten diepte wordt aangegeven in digitale cijfers.

Voordeel:
Heel eenvoudig af te lezen.
Nadeel:
Geen verloop zichtbaar
Niet te zien hoe ver de versterking ingesteld staat.
Fouten moeilijk herkenbaar (meestal alleen door knipperende 000.0)
Elektronisch mechanisch display

De data wordt omgezet in een signaal waarmee een schrijvertje op het juiste moment een streepje zet op het papier.
Rechts is wat geweest is en links op het papier is recent.

De rol papier is van het type dat ook uit kassa's komt.
Van dat warmtegevoelige papier
Links zit de volle rol en rechts trekt een motortje de rol over een aluminium plaat.
Ondertussen draait het schrijvertje, stylus, met een band over het papier.
Dit schrijvertje komt onder stroom te staan op het moment dat de diepte weergegeven moet worden.
Dat veroorzaakt heel even kortsluiting met de aluminium plaat achter het warmtegevoelige papier, waardoor er een vonkje van de stylus afvliegt en een zwart plekje veroorzaakt op het papier.
Hoe sterker het binnengekomen signaal, hoe sterker het vonkje en hoe zwarter het vlekje.

Hoewel dit systeem zo langzamerhand ingehaald is door de tijd kun je het op oudere schepen nog zeker tegenkomen.
+ Verloop van de bodem zichtbaar.
+ Apart schermpje met digitale uitlezing mogelijk (Nauwkeurigheid)
+ Resultaat is later terug te zien (bijv bij onderzoek na aan de grond lopen of zo.)

- Papier en schrijvertje kunnen opraken. (Ook de voorraad)
- Bij overschakelen op groter/kleiner bereik kan verwarring over de diepte ontstaan.
Digitaal (monitor) scherm.
+ Extra info mogelijk (temp, saliniteit)
+ Duidelijk beeld
+ Aan te sluiten op externe apparatuur als ECDIS, VDR en NAVtable.
+ Ook af te lezen op computermonitor.
+ Mogelijkheid terug te kijken.
- Eigenlijk geen.
Analoge uitlezing
OOk zijn er nog analoge uitlezingen.
Gewoon een wijzer die de op dat moment geldende diepte aanwijst.
+Goedkoop, beproefd systeem.
+Geeft een visueel sterk signaal af: Wijzer ver rechts in de hoek?, veel water onder schip.
- Geen verloop af te lezen.