## Saliniteitsverschil en thermische lagen

Het kan zijn dat er dieper in de waterlaag een verschil is in zoutgehalte (saliniteit) en/of temperatuur.
Als dit verschil erg groot is kan de puls dit waarnemen als bodem.
Op niet al te snel stromende rivieren kan een zwevende sliblaag gevormd worden.
Dat wordt dan ook als bodem weergegeven.
Omdat de echte bodem zich onder de valse bodem zal bevinden zal dit meestal niet een gevaar voor de navigatie vormen.
Je wordt hooguit te voorzichtig.
Nadeel is wel dat je dus niet kunt zien hoe de bodem verloopt onder die valse bodem en er dus zonder waarschuwing opeens een ondiepte doorheen kan "schieten".