## De ontvangerblokkeer

De transducer zendt met een behoorlijk wattage uit.
Zou dit signaal direct weer terugkomen in de transducer dan blaas je het apparaat op.
dus tijdens het uitzenden van de puls moet de ontvanger even de deur dicht doen.
Dat doet de ontvangerblokkeerunit.

Zodra de puls uitgezonden is gaat hij weer open om te luisteren of er al een teruggekaatste puls binnenkomt.
En zo wisselen de zender en de ontvanger elkaar steeds af.
Wanneer de één aan is, is de ander even uit en andersom.
Het binnegekomen signaal gaat naar de versterker.