## Testen der Wetterstation

Damit die Wetterstation sich gegenüber dem TTN authentifizieren kann, muss der generierte AppKey noch im main.py Programm des Raspberry Pi Pico (H) eingetragen werden.

Ist dies geschehen, kann getestet werden, ob Daten von der Wetterstation zum TTN übertragen werden.

firmware vetskilling.zip

Hat die Wetterstation Sensordaten an das TTN versendet kann man sich bei TTN einloggen und im Applikationsfenster sehen, ob die Daten empfangen wurden.

Hierbei zeigen die Zeilen Forward uplink data message die empfangene Daten da.