## Trim van het schip

De sensor in het vlak straalt loodrecht naar beneden.
Dus wordt de vaart gemeten op een lijn die evenwijdig is aan het vlak van het schip.
Wanneer het schip trim heeft zal er dus een afwijking ontstaan.
Erg groot is die niet.
Dat houdt met enkele tienden van procenten tot een procent wel op.
Voor de nerds:
Vgemeten=V waar.cos a
hoek a = trim / Lll
Dus een schip van 100m en een trim van 3,5m (wat veel is op een schip van 100m) heeft een trimhoek van 2°.
Dat levert een fout op van 0,1%.