## Zoutgehalte

De nauwkeurigheid van een log wordt door een paar factoren bepaald.
Zo is het zoutgehalte behoorlijk van invloed.
Niet dat je opeens van 12 knopen nog naar 5 knopen gaat, maar ook een paar tienden van knopen gaat wel van invloed zijn op de afgelegde afstand in 24 uur.
Voorbeeld:
0,2 x 24 = 4,8 (zeg maar 5mijl)
Zeg dat je een reis maakt van 5 dagen: 5' x 5d=25'
Als we dan een gemiddelde snelheid hebben van 10kn scheelt dat 2,5 uur.
Dat kan net het verschil zijn tussen een tij wel of niet halen.
Op zee zal de saliniteit doorgaans niet heel erg veel verschillen.
Al heeft de Middellandse Zee wel een belangrijk hoger zoutgehalte dan de aangrenzende Atlantische Oceaan.
Maar als we van zoet water naar zout water gaan is het verschil wel echt merkbaar.
Dat komt doordat zoetwater gewoon veel minder goed geleidt dan zout water.
Er zitten gewoon minder deeltjes in waar de ionen elkaar kunnen "doorgeven".
Water op zich geleid niet heel erg goed.
Het zijn de opgeloste zouten en andere stoffen die de stroom geleiden.
https://www.youtube.com/shorts/FYrCUnKI_k8