# Log via GPS

Een speciale GPS antenne, ("3D Dynamic Sensor") met drie ontvangstpunten is zeer geschikt als log.
Tussen de drie ontvangstpunten is altijd een miniem verschil tussen de momenten van ontvangst.
Dit geeft een zeer betrouwbare indicatie van de snelheid, ook de zijwaartse.
Tevens is deze antenne ook geschikt om een elektronisch kompas van data te voorzien.
Dit kompas moet dan natuurlijk hiervoor wel geschikt zijn.
Gezien de hogere prijs zien we dit soort systemen vooral op overheidsschepen en schepen van reddingsdiensten.
Op koopvaardijschepen worden ze nog niet veel aangetroffen.
Maar het zal vast niet lang duren voordat dit systeem het gyrokompas en het log zal gaan vervangen en voornoemde systemen wellicht alleen nig als back-up aan boord staan.