# Bottomtrack watertrack

Wanneer de puls de bodem weet te bereiken noemt men dat bottom track.
De data is dan goed betrouwbaar en de snelheid die afgelezen wordt is V.O.G. (Vaart ver de Grond).
Het kan zijn dat het gewoon veel te diep is om de zeebodem te bereiken.
Of er ligt een reflectielaag tussen de bodem en het schip.
Het log springt dan automatisch over op watertrack.

Op zich kan die data ook best betrouwbaar zijn.
Als hij stilligt.
Maar zo'n waterlaag kan ook heel goed in beweging zijn.
Beweegt het met je mee, dan zal de afgelezen vaart te weinig zijn.
Beweegt het tegen je in dan is de afgelezen snelheid te hoog.
Een goede log geeft middels een lampje aan wanneer het watertrack gebruikt.
Er zijn loggen op de markt die werken met een zeer hoge frequentie.
In dit geval houdt het bereik met enkele meters op.
Deze loggen werken altijd met watertrack.
Indien het log ook aangesloten is op andere navigatiemiddelen als ECDIS of RADAR, voor de momenten dat er geen GPS signaal beschikbaar is, is het van groot belang te weten dat het log op watertrack staat.
Gegevens als CPA en TCPA zijn dan wellicht niet betrouwbaar.