## Janusopstelling

De voorgaande formule werkt alleen bij een gelijklastig schip.
Immers, alleen dan is de hoek a constant 60°, de hoek waarmee het computergedeelte van het dopplerlog rekent.
Daarom wordt de transducer voorzien van minimaal nóg een sensor die naar achteren straalt.

De Romeinen hadden een god die tegelijkertijd vooruit en achteruit kon kijken omdat hij twee gezichten aaneen had.
Deze god heette Janus en dus wordt een dergelijke transducer dan ook een Janusopstelling genoemd.
Moderne transducers hebben er ook nog twee die naar de zijkanten stralen.
Zo wordt niet alleen de trimfout gecompenseerd maar ook de slingerfout én hebben we inzicht in de zijwaartse beweging wat heel handig is om de stroom te bepalen of tijdens het maken van een bocht.
En schepen waarbij het manoeuvreren van het grootste belang is hebben vaak voor en achter zo'n transducer hetgeen een dubbele Janus genoemd wordt.