## Project 2.7 Thermometer

In dit project gaan we een temperatuurmeter aansluiten en afbeelden, gebruik hiervoor de setup van het vorige project, dat scheelt weer tijd.

De componenten die je nodig hebt zijn

- Temperatuurmeter
- 3 X LED
- 3 X 220 ohm weerstand.

De temperatuurweerstand verbind je met + en - en de middelste 'poot' verbind je met een analoge pin.

Als je de LEDS nog in je project hebt zitten van vorige opgave kan je die laten staan.

Dan kunnen we nu programeren

    (De code lijkt heel erg op die van de vorige opdracht, probeer zelf de code te schrijven)

## Initialisatie

- Een basistemperatuur (vaste waarde)
- een variabele waarin de metingen van de sensor kunnen worden opgeslagen

## Setup

instellen met `pinMode()`

- Analoge pin voor de sensorwaarden
- 3X digitale pin voor de LED

## Loop

- Eerst stel je de waarde van Celsius in doormiddel van celsius = map(((analogRead(A0) - 20) * 3.04), 0, 1023, -40, 125);
- Daarna gebruik je de zelfde logica als met de ultrasone sensor en maak je een tabel met welke waarden wat moeten doen.

Als je er niet uitkomt kan je bij de antwoorden kijken.