## Project 2.8 LCD

Als laatste gaan we een LCD installeren en programmeren, hiervoor heb je nodig

- LCD
- 250 kilo ohm pot-meter
- 220 ohm weerstand

Zet de schakeling in elkaar volgens de schematische weergave.

Dan kunnen we nu programmeren,

## Initialisatie

- `#include <LiquidCrystal.h>` (Bibliotheek)
- Variabele die seconden telt
- `LiquidCrystal lcd_1(#, #, #, #, #, #);`

Bij de tweede functie geef je aan met welke pins de LCD is verbonden, de punten zijn in het progamma Lings naar rechts.

1. RC
2. E
3. DB4
4. DB5
5. DB6
6. DB7

## Setup

- `lcd_1.begin(#, #);`

Hierbij is de eerste hashtags het aantal kolommen en de tweede hashtag het aantal rijen op de LCD.

- `lcd_1.print("hello world!");`

Nu hebben we de Hello World geprint op het display

## Loop

- `lcd_1.setCursor(#, #);`

Met deze functie stellen we de cursor in (waar de nieuwe text wordt veranderd/neergezet.) Voor de hashtags is weer de zelfde logica, eerst de kolom en dan de rij.

- `lcd_1.print(seconds);`

De waarde van de variabele wordt nu afgebeeld.

- `delay(1000);`

1 seconde wachten

- `seconds += 1`

De variabele wordt met 1 verhoogt.

Als je er niet uit komt kan je in de antwoorden kijken.