# Inleiding

Heel lang werd er de gehele reis gestuurd met behulp van een roerganger (helmsman).
Tot ver in de jaren '60 hadden de meeste schepen nog geen stuurautomaat.
Tegenwoordig is het leven een stuk gemakkelijker geworden, want het sturen wordt nu door een machine gedaan: de stuurautomaat, autopilot.
De roerganger is nog steeds nodig in nauwe vaarwateren, maar het is geen aparte functie meer aan boord.
In deze Wiki gaan we het over de werking, functies en beperkingen hebben van de stuurautomaat.