## 15 Rudder Angle

De Rudder Angle knop, #8, stel je mee in hoeveel roer de stuurmachine maximaal mag geven.

Ook deze knop zul je vaak veranderen.
Bij volle kracht op open zee is het prima als het roer maximaal een graad of, tien roer geeft.
Het schip zal dan snel genoeg draaien.
In een haven, met een snelheid van een knoop of 4-5 duurt het dan te lang.
Dan zal hij wel naar 20 of 25 graden mogen.
Ook de Rudder zullen we dan hoger kunnen zetten.