## 8 Heading Alarm

Met knop 8, Heading Alarm, stel je in bij hoeveel graden koersafwijking het apparaat alarm moet geven.
Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de stuurmachine uitvalt.
Het schip loopt dan uit zijn roer en bij het ingesteld aantal graden afwijking van de ingestelde koers krijg je dan alarm.
Zet deze niet te hoog, want dan krijg je pas alarm als het misschien wel te laat is.
Maar ook niet te laag, want dan piept hij constant tijdens, bijvoorbeeld, veel zeegang.
Instellen naar omstandigheden, dus.