# De werking

Net als je mobieltje werkt VHF met radiogolven.

De reikwijdte is niet alleen sterk afhankelijk van het vermogen waarop je uitzendt (1W of 25W) maar ook van de hoogte van de antenne.
De vuistregel is 1M per W.
Maar dit is heel grofweg.
Een zeeschip mag op open zee met 25W zenden, maar in binnenwateren is maximaal 1W toegestaan.
Meer is doorgaans ook niet nodig.
De VHF wordt dan het meest gebruikt om afspraken te maken met andere radiostations, en die zijn doorgaans niet heel erg ver van je weg.
Dus hoe hoger de antenne hoe verder je komt.
Maar dit heeft wel een grens.
Door de kromming van de aarde kom je op een gegeven moment als ontvanger zelfs met de hoogste antenne "onder" de straal.
De radiogolf gedraagt zich als licht en is dus rechtlijnig.
Bovendien komt ook 25W niet oneindig ver.