# Oproepen en spreken.

Er is een internationaal afgesproken methode om aan te roepen en een gesprek af te wikkelen.
dit gaat als volgt:
Oproepende schip (Abel Tasman)
Antwoordend schip (Mafski Ruski)
"Mafski Ruski, Mafski Ruski, Mafski Ruski (pauzetje), this is Abel Tasman Abel Tasman, Abel Tasman.
Do you read me on Channel XX?

Over".
'Over' wil zeggen: ik ben klaar met wat ik wil zeggen en ik ga luisteren.
Geef nooit het bericht in dezelfde uitzending als dat je aangeroepen hebt.
Altijd wachten op reactie.
Het kán zijn dat het andere station je bericht ontvangen heeft, maar het kan net zo goed zijn dat hij even niet in staat was om het te horen.
Om wat voor reden dan ook.
Wacht dus altijd op reactie voor je je bericht geeft.
MR zal reageren:

"Abel Tasman (gewoon 1 keer) This is Mafski Ruski, read you loud and clear, over."
Vanaf nu mag je elkaar gewoon 1 keer noemen aan het begin, en later in het gesprek, als je weet hoe de ander klinkt, kun je het zelfs weglaten.
Als je het andere schip via Ch 16 aangeroepen hebt moet je nu overstappen op een werkkanaal.
Voor het maken van navigatieafspraken is dat (op zee) kanaal 6.
Maar het kan ook een ander kanaal zijn.
"MR, AT, please come to Ch6, over"
"AT, MR going to Ch6."
Beide stations schakelen nu over naar kanaal 6.
een andere VHF moet tijdens het gesprek op kanaal 16 blijven staan.
"MR, AT Ch6, over?"
"AT, MR, Read you at 6, over"
"MR, AT, Can we please pass port to port?"
"AT, MR, Port to port passage confirmed."
(Bemerk dat het "over" hier weggelaten begint te worden. Dat is niet heel erg. Wanneer je de spreeksleutel loslaat hoort de andere partij een kraakje. Dat is voor de geoefende bediener van de VHF genoeg.)
"MR, AT. Thank you for the cooperation, sir. Back to Ch 16. Over and out."
Bemerk dat de AT nu "Over and Out" zegt.
Dat wil zeggen: Ik heb niets meer te melden, maar ik luister nog even of jij nog wat te melden hebt.
Wanneer de MR ook niks meer te melden heeft zal hij antwoorden met:
"Back to 16. Out".
En Out wil zeggen: ik heb ook niks meer.
Het gesprek is nu afgesloten en beide stations schakelen weer over op 16.
How to call another ship on vhf