## De spreeksleutel

De telefoonhoorn heet niet zo, maar wordt een spreeksleutel genoemd.
Wanneer hij niet in gebruik is zit hij ingeklemd in een houder.
Laat de sleutel nooit los op het console liggen of aan zijn snoer hangen.
De kans dat de draad dan beschadigd is heel groot.
Aan de binnenkant van de hoorn zit een spreekknop.
Ook wel de PTT (Push To Talk) button genoemd.
Wanneer je deze indrukt gaat de VHF zenden.
Wanneer je hem indrukt moet er in de VHF van alles elektronisch geschakeld worden.
De VHF moet als het ware even doorkrijgen dat de knop ingedrukt is en dat hij moet gaan zenden.
Wacht dus even met praten, seconde of 2, voor je gaat spreken.
Anders heb je grote kans dat het eerste gedeelte van wat je zegt niet ontvangen wordt.
Om te kunnen horen wat de ander zegt moet je de spreeksleutel weer loslaten.
Met zogenaamde "duplex kanalen" is dit niet van toepassing.
Dan zenden beide VHF's op een andere frequentie uit. En die frequentie wordt door het andere apparaat ontvangen.
Bijvoorbeeld:
App A zendt op 1234 mHz en ontvangt op 5678 mHz.
App B zendt op 5678 mHz en ontvangt op 1234 mHz.
Meestal zijn dit kanalen om met walstations te kunnen communiceren.
Kanalen om met andere schepen te praten zijn doorgaans van het type "Simplex".
De zend- en ontvangstfrequentie zijn dan gelijk.
Dit wordt uitgebreid behandeld in de MARCOM cursus.