## Het apparaat

-Met de meest linkse draaiknop zetten we het apparaat aan en stel je het volume in.
Een "fijne" volumestand bij de meeste VHF's is de knop 3/4 open.
Meer dan dat dan gaat het vervormen en minder dan dat hoor je het niet lekker over de andere geluiden heen.
-Waarschijnlijk staat de VHF nu op het aanroepkanaal, en het kanaal voor nood- spoed - en veiligheidsverkeer: kanaal 16
Alle procedures hiervoor krijg je op de MARCOM cursus.
Indien nodig kun je het kanaal veranderen met het nummerieke toetsenbord.

-De middelste draaiknop draai je nu naar links tot de VHF een nare ruis laat horen.
Je draait hem nu een klein stukje weer naar rechts totdat dat ophoudt.
Nu heb je de ruisonderdrukking ingesteld.
-De knop Channel laten we hier even buiten beschouwing.
Die zit niet op elke VHF.
(Je kunt bepaalde frequenties inprogrammeren die je dan een kanaalnummer kunt geven.)
De VHF is nu klaar voor gebruik.