# Voorbereiding

Deze opdracht kun je alleen uitvoeren in het praktijklokaal.

Veiligheid!

We werken met een hoge druk! zorg ten allen tijde dat er een docent/instructeur aanwezig is bij het op druk brengen van de installatie.

Materialen

1. Olievrije compressor.
2. (digitale) manometer van ten minste 4,5 bar en een afleesbaarheid van 0,1 bar.
3. Koppelingen om de compressor op de installatie aan te sluiten.
4. Diverse steeksleutels om de koppelingen aan te draaien.
5. Keurrapport water