# Beproeven

Persproef lage druk ( deze doen we niet op school)

1. Om ook lekkages te herkennen in bijvoorbeeld pakkingen moet je de installatie op druk brengen tot 0,01 Bar. bij een installatie tot 100 liter mag deze druk maximaal 0,5% dalen.
2. Deze druk moet 120 minuten lang op de installatie staan.

Persproef op hoge druk

- Zet de installatie op een druk tussen de 2,8 en 3,2 bar.
- Sluit de afsluiter van de compressor en wacht tot de druk stabiel is.

- Zet te stopwatch aan en wacht 10 minuten. (tijd voor een filmpje hieronder).
- De druk mag na 10 minuten maximaal 0,5% gezakt zijn.
- Is er teveel drukafname? controleer de koppelingen en begin weer met stap 1.
- Voldoet de installatie? laat de druk voorzichtig ontsnappen uit de installatie.
- Vul het meetrapport volledig in.
- Koppel de compressor af en zorg dat de installatie klaar is om er water op te zetten.
- Lever de installatie op aan de klant.

Fittingen die fluiten als ze niet zijn aangeperst: