# Visuele controle

Controleer de volgende punten als je alle vragen met JA kunt beantwoorden mag je door met het beproeven van de installatie.

1. Zijn alle componenten in de installatie geschikt voor een druk van 5 bar?
2. Zit de installatie juist gemonteerd op de wand?
3. Zijn alle koppelingen aangedraaid/geperst?
4. Geen zichtbare schade aan de installatie?
5. Zijn alle appendage juist aangesloten en beproef je de hele installatie?