# VRM Vergelijking Radar, Kaart

Wanneer we de beelden van de radar en de kaart op elkaar leggen zien we dat het nauwelijks van elkaar verschilt als je nauwkeurig werkt.

De werkelijke Positie (begin van de headingflash) ligt maar een haartje ten zuiden van de MWS.
Het is dus een zeer nauwkeurige manier van plaats bepalen.

Het kan natuurlijk dat er onnauwkeurigheden sluipen in het nemen van de afstand en het uitzetten ervan in de ECDIS/kaart.
Dan zul je een foutendriehoek krijgen.
De MWS ligt dan in het midden van die driehoek.
Is die driehoek erg groot, of heeft die een vreemde vorm, dan is de meting of de constructie in de ECDIS/kaart niet onnauwkeurig geweest, maar heb je echt een fout gemaakt.
Meestal heb je dan fouten gemaakt als 3,2 Mijl gemeten, maar 2,3 mijl uitgezet in de kaart.
Of je hebt een ander object genomen in de kaart dan die je op de radar had uitgezocht.
Dan zit er niets anders op dan het nog een keer te doen.
Dus vergelijk je MWS altijd met het radarbeeld!