# Inleiding

De beste methode om met behulp van radar de positie te bepalen is door middel van peiling en afstand op een vast object.
Maar het kan dat dat niet mogelijk is.
Er is bijvoorbeeld geen mooi punt waar een EBL (Electrical Bearing Line) overheen gelegd kan worden.
Of het is, om wat voor reden dan ook, alleen mogelijk om met de afstandsringen te werken.
Dan is het nog steeds heel goed mogelijk om de MWS behoorlijk nauwkeurig te bepalen.
Dat kan met een zichtpeiling, maar we gaan het in deze Wiki doen met behulp van radar.