## Muizenval auto

Muizenval auto

Stap 1: Onderstel

Het onderstel wordt 30 cm lang en 10 cm breed.

Hij krijgt een plankje voor de muizenval van 15cm bij 10 cm.

Onderop het onderstel zitten 4 schroef-ogen voor de wielen.

Stap 2: Wielen

Voor de wielen gebruiken we de 7-gaten boor. Daarna maak je de gaten voor de as groter met een gewone boor.

Stap 3: Muizenval

Stap 4: Aandrijfstok

Lasersnijden.

Maak de zijkant van auto met behulp van de Laserbox.

Download de link en installeer het laserbox programma.

Laserbox-win

Volg 3 stappen:

Stap 1 maak stap voor stap je eigen figuur. Gebruik in het laserbox programma met Union en Subtract. Je figuurtje wordt 40 millimeter groot.

Stap 2 maak met een halve cirkel een steuntje en voeg een sleuf toe. Deze sleuf is een halve hoogte van je steuntje en is 2.9mm breed. De zelfde sleuf voeg je toe aan je figuur.

Stap 3 koppel je laptop aan de laser snijder en probeer 1 figuur uit. Zet de 'power' op 100% en de snelheid op 8 mm/s.