## Bevestigen afvoer

De PVC buis van de afvoer bevestig je met een zadel of een PVC beugel aan de wand of aan het plafond. Met een zadel wordt de PVC buis strak tegen de wand gemonteerd. Om de water afvoer te beschermen tegen doorzakken, is het verstandig de buizen goed te ondersteunen. Zorg dat je ook vlak bij een knie of bocht een beugel plaatst. Het afschot van horizontale leidingen bedraagt 5 mm per meter. De standaard lengte van een pvc buis is 6000 mm.