# Het verlijmen van de leidingen en hulpstukken

Het lijmen van de PVC leidingen gaan we niet doen, dit omdat we dan de bochten/t stukken en sifon weer kunnen hergebruiken en vanwege de damp van de lijm. De docent zal dit in de les behandelen.

Zorg altijd dat je netjes werkt, een goed toegankelijke/opgeruimde werkplek werkt gewoon beter. Gebruik de lijm en cleaner volgens de handleiding, gebruik veiligheidsmiddelen zoals voorgeschreven (mondmasker/bril/handschoenen). Werk dus veilig.

Teken de maat van het hulpstuk af op de leiding. Zo weet je tot waar het hulpstuk over de leiding zit.

Gebruik PVC cleaner voor de lijmverbindingen. Deze PVC cleaner doet meer dan ontvetten en schoonmaken. Door de cleaner worden de te verlijmen oppervlakte zacht en plastisch (week) gemaakt, zodat er een goede verlijming kan worden gemaakt. Cleaner de te verlijmen oppervlakte, dus de buitenkant van de buis en de binnenzijde van de hulpstukken.

Zijn de te verlijmen delen schoongemaakt met de cleaner, dan moet je beide oppervlakte insmeren met lijm. Dus zowel de buis als het hulpstuk. Zorg dat de lijm vloeibaar is en dat er overal lijm zit. Gebruik genoeg lijm maar niet teveel, teveel lijm hoopt zich op in de naad van de leiding wat resulteert in een niet gladde binnenzijde van de leiding. De lijm penetreert in het schoongemaakte oppervlak voor een dichte en sterke verbinding. De leiding en hulpstuk moeten in een beweging in elkaar worden geschoven terwijl de lijm nog vloeibaar is. Op deze manier smelten de twee delen samen tot een geheel. Verwijder met een doek het overtollige lijm. Als de lijm droog is, pvc lijm is sneldrogend, dan heb je een hele sterke en dichte verbinding.