## Theorie

De afvalwaterzuivering Ons afvalwater kan niet zomaar worden geloosd in rivieren. Dat moet eerst gezuiverd worden. Dat zuiveren gebeurt in een afvalwaterzuivering. De afvalwaterzuivering heeft een paar stappen: 1. Filtreren 2. Biologisch zuiveren 3. Bezinken Uiteindelijk stroomt er redelijk schoon water uit de afvalwaterzuivering, en wordt dit geloosd in rivieren. Afvalwaterzuivering van Waterschap Zuiderzeeland

Stap 1: Filtreren In de eerste stap wordt het afvalwater gefilterd. Alle grote stukken, zoals wc-papier, afval en kiezels worden uit het water gehaald. De filter wordt gemaakt van grof naar fijn: eerst worden de grote delen gefilterd, en daarna de kleinere delen. Een filter van grof naar fijn (naar: Khoj Museum) Een filter in een afvalwaterzuivering (naar: AOS Treatment Solutions)

Stap 2: Biologisch zuiveren Tijdens het biologisch zuiveren worden er allerlei bacteriën toegevoegd aan het water, die de schadelijke stoffen opeten. Al deze bacteriën zetten de schadelijke stoffen om in stoffen die niet meer schadelijk zijn.

Stap 3: Bezinken Om alle bacteriën weer uit het water te filteren, wordt bezinken gebruikt. Alle bacteriën zakken naar de bodem. Wat op de bodem blijft liggen, noemen we slib. Al het slib wordt weer uit het water gehaald. Een bezinktank (naar: Saniwijzer) Een bezinktank in een afvalwaterzuivering

‘Schoon’ water Het water wat uit de zuivering komt, is schoon genoeg om weer in de rivier te lozen. Het is alleen nog lang niet schoon genoeg om te drinken! Daarvoor is een drinkwaterzuivering nodig.