## 1.6 - Gemiddelde slagaderdruk (MAP)

1.6. Gemiddelde slagaderdruk (MAP)

Meestal worden onder- en bovendruk gebruikt om de bloeddruk aan te geven. Maar je kunt ook één maat nemen. Ze gebruiken hiervoor dan de MAP (Mean Arterial Pressure), de gemiddelde slagaderdruk. De MAP is niet het gemiddelde van de bovendruk en onderdruk, maar er wordt rekening gehouden met de verschillen in de hartcyclus. De hartcyclus bestaat namelijk voor 2/3 van de tijd uit de diastole (onderdruk) en voor 1/3 uit de systole (bovendruk).

Formule voor MAP:

Aan de linkerkant van figuur 13 wordt de linkerkamer van het hart afgebeeld, en met een pijl wordt aangeven dat het bloed onder grote druk de aorta in wordt geduwd. Aan de rechterkant van het figuur zie je dat de wisselende perifere weerstand wordt

afgebeeld als schroeven die je kunt aandraaien. Het bloed kan er minder makkelijk langs als de schroeven worden aangedraaid, dus bij vaatvernauwing.

De MAP wordt bepaald door 2 factoren (figuur 13):

- De hoeveelheid bloed die het hart per slag in de slagaders pompt (de cardiac output);
- De perifere weerstand die het bloed ondervindt bij het stromen vanuit de slagaders via de slagadertjes naar de haarvaten.

Opdracht 12 Bouw en functie van slagaders

1. Bereken de MAP voor de onderstaande boven- en onderdrukken.

Systolische bloeddruk (mmHg) | Diastolische bloeddruk (mmHg) | Mean Arterial pressure (MAP)
120 | 80 |
140 | 80 |
120 | 60 |

2. Men zegt wel dat een te hoge onderdruk gevaarlijker is dan een te hoge bovendruk. Waaruit blijkt dit bij de berekening van de MAP?