## 2.2 - Stroming en vaarvernauwing

Voor de stroming van het bloed gelden formules. De bloedstroom door een cilindrische buis hangt af van het drukverschil ∆P en de weerstand R van de bloedvaten (net als bij elektrische stroom) R. Voor de stroomsnelheid Q (hoeveelheid vloeistof per tijdseenheid) geldt de wet van Poiseuille:

Voor de weerstand R geldt:

- De lengte (L) van de buis (bloedvat).
- De stroperigheid (viscositeit, h) van de vloeistof (bloed).
- De straal (r) van de buis (is afhankelijk van het bloedvat).

De lengte van je bloedvaten is altijd gelijk en ook de stroperigheid van je bloed is vrijwel constant. Voor de weerstand geldt dan:

De weerstand van een bloedvat is dus omgekeerd evenredig met de 4e macht van de straal van dit bloedvat. Bij een halvering van de diameter van een bloedvat door slagaderverkalking wordt de weerstand dus 16 keer (24) hoger en de stroomsnelheid dus 16 keer lager.

##