## 4.4 Het uitzetten van lijnen en hoekpunten

Het uitzetten is eigenlijk omgekeerd aan het opmeten en wordt in deze lesstof niet behandeld. We volstaan met het noemen van de hierbij te gebruiken methoden.
Voor het uitzetten van lijnen en punten kun je gebruik maken van:
a de lijnen methode;
b de coördinaten methode;(zie figuur 3a en 3b)
c een combinatie van a en b.

Meetkundige figuren worden aan de hoofd- of hulpmeetlijn aangemeten en zijn meestal gebaseerd op de cirkel. In deze lesstof wordt alleen het uitzetten van een regelmatige zeshoek behandeld. Voor andere figuren dien je een landmeetkundig boekwerk te raadplegen.

Voor het uitzetten van een regelmatige zeshoek met een gegeven zijde moetje als volgt te werk gaan:

- Zet de gegeven zijde met de lengte a van de regeglmatige zeshoekop een willekeurig lijnstuk twee maal uit;
- Construeer vervolgens op elk lijnstuk aan beide zijden van de lijn L vier gelijkzijdige driehoeken;
- Door het met elkaar verbinden van de tophoeken ontstaat een regelmatige zeshoek met de gegeven zijde a.