## 3.4 Het verwijderen van dode materialen

Het verwijderen van afrasteringen behoort ook tot de opruimingswerkzaamheden.
Meestal verwijder je deze als eerste ,dus voor alle andere
opruimingwerkzaamheden,om de toegang tot het object optimaal te maken.
Nadat je de levende materialen hebt verwijderd zijn de dode materialen aan de beurt.
Het meest voorkomend is het opnemen van de aanwezige verharding maar je kunt ook denken aan het verwijderen van bouwkundige constructies (vijver.pergola), buizenstelsels van hemelwaterafvoer en drainage,niet meer ingebruik zijnde nutsleidingen, enzovoort. Het bestek of werkomschrijving geeft je hieromtrent informatie. Zie hoofdstuk3.1 voorover het opzoeken van kabels en leidingen.

Indien er sprake is van hergebruik van materialen moet je rekening houden met tijdelijke opslag van deze materialen. De dode materialen voor hergebruik moet je zo opslaan dat je er geen hinder van ondervindt bij de rest van de werkzaamhedenen.
De bestaande verharding van een object moet meestal opgebroken worden of deze nu wel of niet voor hergebruik geschikt is. De uit de opruimingswerkzaamheden vrij komende materialen kun je hergebruiken of afvoeren.

Voor hergebruik geschikt materiaal maak je indien nodig schoon en sorteer je en sla je zo op dat dit de verdere uitvoering van het object niet hindert en zo dicht mogelijk bij de plaats van hergebruik.
De niet te gebruiken materialen moet je afvoeren.