## 4.5 Het uitzetten van hoogten

Voor het uitzetten van hoogten kun je gebruik maken van:

1. Het timmermanswaterpas en rij;
2. Zichtlatten;
3. Het waterpas instrument en baak;
4. Een laser-waterpas

De uit te zetten hoogte geef je aan op een hoogte piket, die hiervoor speciaal in de grond wordt gebracht. Indien je de bovenkant van het piket als peil gebruikt loopje de kans dat het piket door grondwerk niet meer zichtbaar is. Om dit probleem te voorkomen plaats je de piketten met zicht.
Zicht is een extra hoogte op het piket dat bovenstaande probleem moet voorkomen. Let er op dat je wel het gehele object dezelfde zichtmaat gebruikt. Veelal wordt het zicht aan het piket door een afwijkende kleur aan gegeven. In de praktijk blijkt dat 10 of 20 cm zichtgoedvoldoet.

De uitzethoogte + het zicht, is piket hoogte.